Załącznik Nr 1

do oferty na remonty cząstkowe

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Przewidywana ilość robót** | **Cena jednostkowa netto** | **Podatek VAT w %** | **Cena jednostkowa brutto** | **Szacunkowa cena zamówienia brutto Kol. 3x6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Remont przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów** | | | | | | |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – wykonany emulsją asfaltową i grysami frakcji 2-5mm i 5-8mm przy użyciu remonterów wprowadzających pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z kationową emulsję asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia i obejmują naprawę ubytków, spękań i rakowin.  **Nie dopuszcza się wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki i ręcznego rozsypywania**  **grysów**  W ramach prac drogowych przewiduje się podział wykonania remontów emulsją i grysami na: |  |  |  |  |  |
| -wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 2 cm | 3000 |  |  |  |  |
|  | - likwidacja spękań i rakowin emulsją i grysami | 4000 |  |  |  |  |
| **RAZEM EMULSJĄ:** | | | | |  | |
| **Remont przy użyciu masy bitumicznej** | | | | | | |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej polegający na wypełnieniu uszkodzonego miejsca masą mineralno-bitumiczną na gorąco o grubości warstwy do 4 cm, z frezowaniem miejsca uszkodzonego bez naruszania podbudowy. | 550m2 |  |  |  |  |
| **RAZEM MASĄ:** | | | | |  | |
| **Ogółem: ( emulsja + masa)** | | | | |  | |

Data i Podpis Wykonawcy

..................................……..