Załącznik Nr 1

do oferty na remonty cząstkowe

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Przewidywana ilość robót** | **Cena jednostkowa netto** | **Podatek VAT w %** | **Cena jednostkowa brutto** | **Szacunkowa cena zamówienia brutto Kol. 3x6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Remont przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów** |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – wykonany emulsją asfaltową i grysami frakcji 2-5mm i 5-8mm przy użyciu remonterów wprowadzających pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z kationową emulsję asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia i obejmują naprawę ubytków, spękań i rakowin. **Nie dopuszcza się wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki i ręcznego rozsypywania**  **grysów**W ramach prac drogowych przewiduje się podział wykonania remontów emulsją i grysami na:  |  |  |  |  |  |
| -wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 2 cm | 3000 |  |  |  |  |
| - wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 4 cm | 1000 |  |  |  |  |
|  | - likwidacja spękań i rakowin emulsją i grysami | 4000 |  |  |  |  |
| **RAZEM EMULSJĄ:**  |  |
| **Remont przy użyciu masy bitumicznej** |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej polegający na wypełnieniu uszkodzonego miejsca masą mineralno-bitumiczną na gorąco o grubości warstwy do 4 cm, z frezowaniem miejsca uszkodzonego bez naruszania podbudowy. | 700m2 |  |  |  |  |
| **RAZEM MASĄ:**  |  |
| **Ogółem: ( emulsja + masa)** |  |

 Data i Podpis Wykonawcy

 ..................................……..