Załącznik nr 9 do SIWZ

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Boisko do piłki nożnej plażowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.**  **obm.** | **Ilość** |
| 1 | KNR W 2-01  0119-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o  grubości 15 cm (38,0x36,68) +  (0,5x36,68x8,80)+(0,5x38,00x1,6) = 1585,63 | m2 | 1585,63 |
| 2 | KNR W 2-01  0201-13 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 1585,63x0,3 = 475,69 | m3 | 475,69 |
| 3 | KNR W 2-01  0210-01 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II | m3 | 475,69 |
| 4 | KNR W 2-01  0222-01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm wraz z zagęszczeniem | m2 | 1585,63 |
| 5 | KNR AT-04  0102-01 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokraty o wysokości 5 cm | m2 | 1585,63 |
| 6 | KNR 2-23 0201-01 | Wykonanie warstwy piasku o grubości 25 cm | m2 | 1585,63 |
| 7 | KNR 2-31  0407-05 | Obrzeża Eko-bord BIG | m | 165,37 |
| 8 | KNR 2-23  0308-01 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0,15 m3 pod słupki ogrodzenia  0,35x0,35x62,0 | m3 | 7,44 |
| 9 | KNR 2-23  0403-05 | Wykonanie ogrodzenia terenu boiska wysokości 6,0 m | m | 156,95 |
| 10 | kalkulacja własna | Linie boiska do piłki nożnej z taśmy napinanej | kpl | 1,00 |
| 11 | KNR 2-23  0308-01 | Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0,15 m3 pod słupki bramek  0,25x025 x4 | m3 | 0,24 |
| 12 | KNR 2-23  0309-03 | Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej, montaż bramek | kpl. | 2,0 |
| 13 | KNR 2-02  1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10 grubości 10 cm pod fundamenty widowni 2,30 x 30,0 x0,1 + 0,80 | m3 | 7,70 |
| 14 | kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż trybun trzyrzędowych | m | 30,00 |