**Załącznik Nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu średniego
w kolorze dowolnym do przewozu osób niepełnosprawnych nie mniej niż 22+1 i nie więcej niż 24+1 miejsc siedzących.

**Zamówienie jest realizowane w projekcie „Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
z terenu Gminy Szydłowiec” dofinansowano ze środków PFRON pochodzących
z Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D.**

 Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (*CPV*): **34121000-1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Charakterystyka i parametry / minimalne wymagania** |
| **1** | **Przedmiot zamówienia** |
| 1.1 | Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego **autobusu średniego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowiec** w kolorze dowolny, nieoznakowany przystosowany do przewozu nie mniej niż 22+1 osób i nie więcej niż 24+1 |
| **2** | **Wymagania techniczne Pojazdu typu BUS/AUTOBUS** |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – brak ograniczeń.Silnik wysokoprężny.Manualna/automatyczna skrzynia biegów.Norma emisji spalin co najmniej Euro 6.Pojemność skokowa nie mniejsza niż 2800 cm3.Pojazd wyposażony w:- ABS,- system stabilizacji toru jazdy ESP,-wspomaganie kierownicy, poduszki czołowe kierowcy i pasy trzypunktowe pasażera,- elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi,- centralny zamek,- regulacja kolumny kierownicy na wysokość,- klimatyzacja manualna/automatyczna,- radioodbiornik- podgrzewane lusterka boczne,- koło zapasowe pełnowymiarowe,- tachograf,- gaśnica,- apteczka pierwszej pomocy,**-** trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację. |
| 2.2 | **Wyposażenie pojazdu**  |
|  | Liczba miejsc siedzących nie mniejsza niż 22+1 i nie większa niż 24+1.Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:- przednie boczne kierowcy,- boczne przednie pasażera,- z tyłu nadwozia, dwuskrzydłowe, otwierane na boki, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi. |
| **3** | **Wymagania dotyczące adaptacji samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku** |
| 3.1 | - w tylnej części samochodu w przestrzeni pasażerskiej atestowane mocowania dla wózków inwalidzkich (listwy/uchwyty w podłodze, pasy mocujące wózek),- pasy bezpieczeństwa dostosowane do osoby siedzącej na wózku,- składane przenośne aluminiowe najazdy dla wózka inwalidzkiego,- uchwyt ułatwiający wsiadanie przy przednich drzwiach dla pasażerów. |
| **4** | **Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.** |
|  | Pojazd powinien posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego. Do pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty:1. książkę gwarancyjną,
2. wykaz wyposażenia,
3. instrukcję obsługi pojazdu,
4. kartę pojazdu,
5. książkę przeglądów serwisowych,
 |