Załącznik Nr 2

do oferty na remonty cząstkowe

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych, na terenie gminy Szydłowiec**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | Opis robót i przedmiar | **Jedn.****miary** | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość** |
| **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej polegający na wypełnieniu uszkodzonego miejsca masą mineralno-asfaltową na gorąco o grubości warstwy do 4 cm, z frezowaniem miejsca uszkodzonego bez naruszania podbudowy. Obejmuje: - oznakowanie robót, - frezowanie miejsca uszkodzonego oczyszczenie i wywiezienie destruktu, - usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, - usunięcie wody, - doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, - dokładne oczyszczenie przy użyciu szczotek dna i krawędzi uszkodzonego miejsca, - rozścielenie mieszanki mineralno-asfaltowej, - zagęszczenie, - uszczelnianie krawędzi upłynnionym asfaltem. | m2 | 400,00 | …….. zł | ………. zł |
| 2. | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – wykonany emulsją asfaltową i grysami frakcji przy użyciu remonterów bez podziału na grubości | m2 | 850,00 | ……... zł | ……….. zł |
| **Wartość robót netto** | ………… **zł** |
| **Wartość VAT 23%** | ………… **zł** |
| **Wartość robót brutto** | ………… **zł** |
|  |  |